**КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ**

-обухвата групе активности које имају задатак да пронађу и спрече грешке у функционисању производње.

**Контрола квалитета** је упоређивање квалитета једног производа са планираним и прописаним квалитетом да би се пронашли узроци због којих се јављају одступања. Постоје две методе контроле квалитета:

1)*Индивидуална метода* која има за циљ да се упореде особине производа са његовим физичким и хемијским особинама, које су утврђене на основу стандарда или цртежа(скица).

2)*Статистичка метода* контроле квалитета састоји се од контроле узорка (само одређеног броја производа), зато што у масовној и аутоматској производњи није могуће контролисати сваки производ.

Контрола производње обухвата:

1)Техничку контролу

2)Контролу производа, за време или по завршетку производње

3)Контролу средстава за рад (машина), да не би дошло до застоја производње

4)Контролу материјала, која треба да омогући планирани квалитет или квантитет потребног материјала.